[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# state

モード: AMFコンテナコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config-atmf-container)# state {disable | enable}`

AMFコンテナの有効化/無効化を設定する。
作成した直後のAMFコンテナは無効。

### パラメーター

`disable` | AMFコンテナを有効化させる
`enable` | AMFコンテナを無効化させる

### 使用例

■ AMFコンテナ「abc」を有効化させる。

    awplus(config)# atmf container abc ↓
    awplus(config-atmf-container)# state enable ↓

■ AMFコンテナ「abc」を無効化させる。

    awplus(config)# atmf container abc ↓
    awplus(config-atmf-container)# state disable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能。

### コマンドツリー

    atmf container (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- state（AMFコンテナコンフィグモード）

### 関連コマンド

show atmf container（特権EXECモード）
atmf container（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP