[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp snooping verify mac-address

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config)# [no] ip dhcp snooping verify mac-address`

Untrustedポートで受信したDHCPパケットにおいて、ソースMACアドレスとクライアントハードウェアアドレスが一致するか確認する動作を有効にする。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp snooping verify mac-address（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dhcp snooping violation（インターフェースモード）
show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping statistics（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP