[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# authorization commands

モード: ラインモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config-line)# authorization commands {1|7|15} {default|LISTNAME}`

`(config-line)# no authorization commands {1|7|15}`

仮想端末ポート（Telnet、SSH用）にaaa authorization commandsコマンドで定義されたコマンド認可設定を適用する。

### パラメーター

`1|7|15` | コマンド特権レベル
`default` | デフォルトの認可順序リスト（aaa authorization commands default ...で指定したもの）を使用する
`LISTNAME` | ユーザー定義の認可順序リスト（aaa authorization commands LISTNAME ...で定義したもの）を使用する

### 使用例

    awplus(config)# line vty 0 5 ↓
    awplus(config-line)# authorization commands 15 USERS ↓

### 注意・補足事項

■ バージョン5.5.0-2.x以降のファームウェアでは、起動時コンフィグ内でLISTNAMEに半角英数字、ハイフン、アンダースコア以外の文字が使用されていた場合、該当文字をランニングコンフィグ上でアンダースコアに置き換える。

### コマンドツリー

    line console (グローバルコンフィグモード)
    line vty (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- authorization commands（ラインモード）

### 関連コマンド

aaa authorization commands（グローバルコンフィグモード）
aaa authorization config-commands（グローバルコンフィグモード）
ip tacacs source-interface（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP