[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless captive-portal network walled-garden

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`> show wireless captive-portal network [<1-65535>|all] walled-garden`

指定したネットワークに設定されたウォールドガーデンの一覧を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | 無線ネットワーク設定番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したネットワークに関連する情報だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | すべてのネットワークを表示対象にする（省略時動作）

### 使用例

    awplus> show wireless captive-portal network 5 walled-garden ↓
    WALLED GARDEN LIST FOR NETWORK ID 5:
     Entries ....................... 3
        Walled Garden
        ------------------------------
        www.example.com
        10.1.1.1
        10.1.1.0/24

### 関連コマンド

network（無線LANコントローラーモード）
walled-garden entry（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP