[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# inactivity-timer

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# inactivity-timer <30-3600>`

`(config-wireless-network)# no inactivity-timer`

対象無線ネットワーク設定において、無応答端末切断タイマーの設定をする。無応答端末切断タイマーは、無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は300秒。

### パラメーター

`<30-3600>` | 無応答端末切断タイマー

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- inactivity-timer（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP