[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# page-proxy-url

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# page-proxy-url URL`

`(config-wireless-network-cp)# no page-proxy-url`

Web認証（キャプティブポータル）において、無線AP内蔵の認証ページやクリックスルーページの代わりに、外部Webサーバーに設置されたカスタムページを表示する認証ページプロキシーを有効化する。また、カスタムページの設置場所（ベースURL）を指定する。
no形式で実行した場合は認証ページプロキシーを無効化する。
初期状態は無効。
本機能有効時、無線クライアントは外部ページに直接アクセスするのではなく、無線APのプロキシー機能を介して外部ページにアクセスする。
詳細は解説編を参照。

### パラメーター

`URL` | ベースURL。カスタムページのコンテンツ（HTMLなど）が置かれている外部Webサーバー上のディレクトリーを表すURLを指定する

### 使用例

■ 認証ページプロキシを有効にする。
ここでは、外部Webサーバー www.example.com 上の /captive_portal ディレクトリーにカスタムページが置かれているものとする。

    awplus(config-wireless-network-cp)# page-proxy-url http://www.example.com/captive_portal ↓

■ 認証ページプロキシを無効にする。

    awplus(config-wireless-network-cp)# no page-proxy-url ↓

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-2.1以降が必要。
■ 本設定は、キャプティブポータルの種類（modeコマンド）でクリックスルーか外部RADIUS認証が指定されている場合のみ有効。外部ページリダイレクトの場合は意味を持たない。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- page-proxy-url（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP