[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show vrrp ipv6

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / VRRP

`> show vrrp ipv6 [IFNAME]`

VRRPv3の設定や状態を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | 該当バーチャルルーターが使用するIPインターフェース

### 使用例

    awplus# show vrrp ipv6 vlan2 ↓
    VrId <1>
    State is Master
    Virtual IP is fe80::202:b3ff:fed5:983e (Owner)
    Interface is vlan2
    Priority is 255
    Advertisement interval is 4 sec
    Preempt mode is FALSE

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP