[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# radius-server proxy-server

モード: グローバルコンフィグモード --> RADIUSプロキシーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`(config)# [no] radius-server proxy-server`

RADIUSプロキシーの設定を行うRADIUSプロキシーモードに移行する。
no形式で実行した場合はRADIUSプロキシー関連の設定をすべて削除する。この場合はモードを移動しない。
なお、RADIUSプロキシーは初期状態では停止しているので、設定完了後はproxy enableコマンドを実行して有効化すること。

### 使用例

■ RADIUSプロキシーの設定を行うため、RADIUSプロキシーモードに入る。

    awplus(config)# radius-server proxy-server ↓
    awplus(config-radproxy)#

■ RADIUSプロキシーの設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no radius-server proxy-server ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- radius-server proxy-server（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- group（RADIUSプロキシーモード）
             +- nas（RADIUSプロキシーモード）
             +- proxy auth-port（RADIUSプロキシーモード）
             +- proxy enable（RADIUSプロキシーモード）
             +- rule attribute（RADIUSプロキシーモード）
             +- rule realm（RADIUSプロキシーモード）
             +- server（RADIUSプロキシーモード）
             +- server deadtime（RADIUSプロキシーモード）
             +- server timeout（RADIUSプロキシーモード）
             +- source-interface（RADIUSプロキシーモード）

### 関連コマンド

show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP