[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show crypto pki certificates

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`# show crypto pki certificates [NAME]`

トラストポイントに格納されている電子証明書を表示する。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名。省略時はすべてのトラストポイントが対象

### 使用例

■ ローカルCA用トラストポイント「local」に格納されている証明書を表示する。

    awplus# show crypto pki certificates ↓

    --------------------
    Trustpoint "local" Certificate Chain
    --------------------
    Server certificate
       Subject     : /O=Allied-Telesis/CN=AlliedwarePlusSystem
       Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAXXXXXXXXXXXXXXXX
       Algorithms  : Public Key : rsaEncryption, 2048 bits
                   : Signature  : sha256WithRSAEncryption
       Valid From  : Nov 20 05:30:53 2023 GMT
       Valid To    : Nov 18 05:30:53 2028 GMT
       Fingerprint : 3A5B3E3B C0A4AE91 96386D8F 45A52EDA 60BA2084

    Self-signed root certificate
       Subject     : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAXXXXXXXXXXXXXXXX
       Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAXXXXXXXXXXXXXXXX
       Algorithms  : Public Key : rsaEncryption, 2048 bits
                   : Signature  : sha256WithRSAEncryption
       Valid From  : Nov 20 05:30:53 2023 GMT
       Valid To    : Nov 18 05:30:53 2028 GMT
       Fingerprint : 8E668937 D96ABC7C A537CA93 E4FFFC60 1CB02C6C

    Local RADIUS server user enrollments ready for export
       user1,user2,user3

### 関連コマンド

crypto pki authenticate（特権EXECモード）
crypto pki enroll（特権EXECモード）
crypto pki enroll local-radius-all-users（特権EXECモード）
crypto pki enroll user（特権EXECモード）
crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
no crypto pki certificate（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP