[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show bgp nexthop-tracking

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show bgp nexthop-tracking`

（IPv4/IPv6）BGPネクストホップトラッキングの状態を表示する。

### 使用例

    awplus> show bgp nexthop-tracking ↓
    Configured NHT: ENABLED
    NHT Delay time-interval : 5
    BGP VRF: (Default) VRF_ID 0
    BGP Instance: (Default), AS: 65010, router-id 10.10.10.1
    NHT is Enabled
    Recvd Msg count from NSM: 0
    NHT delay-timer remaining seconds: 0
    BGP nexthop(s):
    Total number of IPV4 nexthops : 0
    Total number of IPV6 nexthops : 0

### 関連コマンド

bgp nexthop-trigger enable（グローバルコンフィグモード）
show bgp nexthop-tree-details（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP