[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# security mode wpa-enterprise

モード: 無線LANコントローラーモード --> WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless)# security <1-65535> mode wpa-enterprise`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

WPAエンタープライズのセキュリティー設定（RADIUSサーバーなど）を編集するためWPAエンタープライズ設定モードに移動する。
このとき、指定したセキュリティー設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

### 注意・補足事項

■ 無線ネットワーク設定やWDS接続設定から参照されているセキュリティー設定は削除できない。
■ 以下の条件に当てはまる場合、どれか1つのAPでも異なるAPプロファイルに変更すると、残りのAPの設定状態もModifiedとなる。

- セキュリティにWPAエンタープライズを使用
- 同一APプロファイルを複数のAPに設定

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- security mode wpa-enterprise（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- aes-key（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- bcast-key-refresh-interval（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- ciphers（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- dynamic-vlan enable（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- fast-transition enable（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- management-frame-protection enable（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- mobility-domain（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- over-the-ds enable（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- pre-authentication enable（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- r0-key-lifetime（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- radio-resource-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- radius accounting group（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- radius authentication group（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- session-key-refresh-action（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- session-key-refresh-interval（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- verify-radius-packet enable（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- versions（WPAエンタープライズ設定モード）
             +- wireless-network-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP