[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# description

モード: AMFコンテナコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config-atmf-container)# description TEXTLINE`

`(config-atmf-container)# no description`

対象のAMFコンテナに説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ AMFコンテナ「abc」に説明文を付ける。

    awplus(config)# atmf container abc ↓
    awplus(config-atmf-container)# description MASTER1 Area master container ↓

■ AMFコンテナ「abc」の説明文を削除する。

    awplus(config)# atmf container abc ↓
    awplus(config-atmf-container)# no description ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能。

### コマンドツリー

    atmf container (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- description（AMFコンテナコンフィグモード）

### 関連コマンド

show atmf container（特権EXECモード）
atmf container（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP