[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# clear mka sessions

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / MACsec

`# clear mka sessions [interface IFRANGE]`

MACsecの接続（MKAセッション）をリセットする。
本コマンドを実行すると、対象インターフェースでMACsecの再ネゴシエーションが完了するまで通信が一時中断するため注意すること。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はMACsecが有効なすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

■ MACsecが有効になっているすべてのインターフェースでMACsecの接続をリセットする。

    awplus# clear mka sessions ↓

■ ポート1.1.5でMACsecの接続をリセットする。

    awplus# clear mka sessions interface port1.1.5 ↓

### 関連コマンド

mka policy（インターフェースモード）
show macsec（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP