[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# fec

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# fec {auto|cl91|off}`

対象100Gインターフェースにおいて、前方誤り訂正（FEC）を設定する。
初期設定はauto。

### パラメーター

`auto` | モジュールによって自動的に設定（初期設定）
`cl91` | FECを有効に設定
`off` | FECを無効に設定

### 注意・補足事項

■ autoに設定した場合、100Gインターフェース（QSFP28モジュール）のAT-QSFP28SR4、AT-QSFP28ZR4使用時はFEC有効、AT-QSFP28LR4使用時はFEC無効に設定される。
■ FECの設定は、リンクの両側で同じにする必要がある。
■ AT-QSFP28ZR4 を使用する場合、該当ポートを本コマンドの初期値 auto のまま使用する、あるいは `fec cl91` を設定し、前方誤り訂正（FEC）を有効化してください。また対向機器でも FEC を有効に設定してください。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- fec（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP