[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# mka policy

モード: グローバルコンフィグモード --> MKAポリシーモード
カテゴリー: L2スイッチング / MACsec

`(config)# [no] mka policy NAME`

MACsecの動作を規定するMKAポリシーを作成し、同ポリシーを編集するためのMKAポリシーモードに移動する。あるいは、既存のMKAポリシーを編集するため、MKAポリシーモードに移動する。
no形式で実行した場合は、指定したMKAポリシーを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
本製品の初期設定では「default」という名前のMKAポリシーが存在している。このポリシーに対する変更や削除は不可。

### パラメーター

`NAME` | MKAポリシー名

### 使用例

■ MKAポリシー「office」を作成する。

    awplus(config)# mka policy office ↓
    awplus(config-mka-policy)#

■ MKAポリシー「TEST_DEP」を作成し、パラメーターを変更する。

    awplus(config)# mka policy TEST_DEP ↓
    awplus(config-mka-policy)# key-server priority 120 ↓

■ MKAポリシー「office」を削除する。

    awplus(config)# no mka policy office ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mka policy（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- key-server priority（MKAポリシーモード）
             +- macsec replay-protection window-size（MKAポリシーモード）
             +- macsec-cipher-suite（MKAポリシーモード）

### 関連コマンド

mka policy（インターフェースモード）
show mka policy（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP