[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless

モード: グローバルコンフィグモード --> 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`(config)# [no] wireless`

無線LANコントローラーとしての設定を行うため、無線LANコントローラーモードに移動する。
no形式で実行した場合は無線LANコントローラーの設定をすべて削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
無線LANコントローラー機能が動作するためには、無線LANコントローラーモードで少なくとも以下の設定を行う必要がある。

- APとの通信に使うIPアドレス（管理IPアドレス）を指定する（management addressコマンド）
- 無線LANコントローラー機能を有効にする（enableコマンド）

### 使用例

■ 無線LANコントローラーモードに移動する。

    awplus(config)# wireless ↓
    awplus(config-wireless)#

■ 無線LANコントローラーの設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no wireless ↓
    All the wireless configuration will be removed.
    Would you like to continue? (y/n): y

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- wireless（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- ap（無線LANコントローラーモード）
             +- ap-profile（無線LANコントローラーモード）
             +- atmf-application-proxy port enable（無線LANコントローラーモード）
             +- emergency-mode usb enable（無線LANコントローラーモード）
             +- emergency-mode usb key（無線LANコントローラーモード）
             +- enable（無線LANコントローラーモード）
             +- log enable destination（無線LANコントローラーモード）
             +- log interval neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）
             +- log rotate neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）
             +- log rotate wireless-client（無線LANコントローラーモード）
             +- log size wireless-client（無線LANコントローラーモード）
             +- log transfer-endpoint（無線LANコントローラーモード）
             +- management address（無線LANコントローラーモード）
             +- neighbor-managed-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）
             +- network（無線LANコントローラーモード）
             +- rogue-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）
             +- security mode enhanced-open（無線LANコントローラーモード）
             +- security mode enhanced-open-transition-mode（無線LANコントローラーモード）
             +- security mode osen（無線LANコントローラーモード）
             +- security mode wep（無線LANコントローラーモード）
             +- security mode wpa-enterprise（無線LANコントローラーモード）
             +- security mode wpa-personal（無線LANコントローラーモード）
             +- smart-connect-profile（無線LANコントローラーモード）
             +- task（無線LANコントローラーモード）
             +- trustpoint（無線LANコントローラーモード）
             +- wds（無線LANコントローラーモード）
             +- wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）
             +- wireless-trigger（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

enable（無線LANコントローラーモード）
management address（無線LANコントローラーモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP