[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# osu-providers icon lang file

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# osu-providers icon lang LANG-CODE file FILENAME`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no osu-providers icon lang LANG-CODE file FILENAME`

OSUプロバイダーのアイコンを設定する。
no形式で実行した場合、設定を削除する。
初期設定は、設定なし。

### パラメーター

`LANG-CODE` | 2文字または3文字の言語コード（ISO-639）で指定（例：eng）
`FILENAME` | 255文字以内で指定。拡張子はpngのみ。サイズは64K Byteまで

### 注意・補足事項

■ 本コマンドによる設定は、copyコマンドで flash:/gui-userdata/osu-icon/ のディレクトリー下にOSUアイコンファイルをアップロードした後に設定してください。
■ OSUアイコンは1プロファイルあたり合計10個まで設定可能。ただし、AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403eでは、1ネットワーク（VAP）あたり3個まで設定可能。

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- osu-providers icon lang file（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

osu status enable（Hotspot2.0モード）
osu ssid（Hotspot2.0モード）
osu-providers server-uri（Hotspot2.0モード）
osu-providers friendly-name lang name（Hotspot2.0モード）
osu-providers nai（Hotspot2.0モード）
osu-providers method-list（Hotspot2.0モード）
osu-providers service-desc lang desc（Hotspot2.0モード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP