[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp update-delay

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# bgp update-delay <1-3600>`

`(config-router)# no bgp update-delay`

（IPv4/IPv6）BGPグレースフルリスタートにおいて、リスタート後に経路の選択や通知を抑制する最大時間（Selection Deferral Timer）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-3600>` | リスタート後に経路の選択や通知を抑制する最大時間（Selection Deferral Timer）（秒）。グレースフルリスタートを実行したときは、1つ目のピアとBGPセッションを再確立した後、この時間が経過するまでは最適経路の選択やグレースフルリスタート対応ピア（レシーブルーター）への経路通知を行わない。ただし、すべてのレシーブルーターからEnd-of-RIBマーカー（空のUPDATEメッセージ。すべての経路情報を送信したことを示す）を受信した場合は、その時点で本タイマーを停止し、最適経路の選択を行った後、ピアに経路を通知する。初期値は120

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp update-delay（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp graceful-restart（BGPモード）
bgp graceful-restart restart-time（BGPモード）
bgp graceful-restart stalepath-time（BGPモード）
clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor capability graceful-restart（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability graceful-restart（BGPモード）
neighbor restart-time（BGPモード）
restart bgp graceful（特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP