[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# tacacs-server host

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# tacacs-server host SERVER [vrf VRFNAME] [key [9] PASSWORD]`

`(config)# no tacacs-server host SERVER [vrf VRFNAME]`

TACACS+サーバーを登録し、使用するために必要な秘密鍵を設定する。

### パラメーター

`SERVER :=` | `{A.B.C.D|HOSTNAME}`
| TACACS+サーバーのIPアドレスまたはホスト名。ホスト名は最大63文字
`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスを使用する
`key [9] PASSWORD` | TACACS+サーバーとの通信に使う共有パスワード。最大64文字。省略可能なキーワード「9」は、後続のWORDがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、パスワードを手入力するときには使用しないこと

### 使用例

■ TACACS+サーバー192.168.1.1を登録し、同サーバーとの通信で使用する共有パスワードとしてsecretを指定する。

    awplus(config)# tacacs-server host 192.168.1.1 key secret ↓

### 注意・補足事項

■ TACACS+サーバーを複数設定するときは、すべて同一のVRFインスタンス（グローバルVRFインスタンスを含む）所属のものを指定する必要がある。異なるVRFインスタンスに所属するTACACS+サーバーを複数設定することはサポート対象外。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- tacacs-server host（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show tacacs（非特権EXECモード）
tacacs-server key（グローバルコンフィグモード）
tacacs-server timeout（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP