[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor peer-group(add)

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor A.B.C.D peer-group GROUPNAME`

（IPv4）BGPピアグループに指定したIPv4 BGPピアを追加する。
no形式で実行した場合はBGPピアグループから指定したIPv4 BGPピアを削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名。neighbor peer-group(create)コマンドで作成済み、かつ、neighbor remote-asコマンドで所属AS指定済みのグループ名を指定すること

### 使用例

■ BGPピアグループINT（所属AS：65020）にBGPピア10.10.10.5と10.10.10.8を追加する。

    awplus(config-router)# neighbor INT peer-group ↓
    awplus(config-router)# neighbor INT remote-as 65020 ↓
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 peer-group INT ↓
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.8 peer-group INT ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめneighbor peer-group(create)コマンドでBGPピアグループ名を定義し、neighbor remote-asコマンドで該当グループの所属ASを指定しておく必要がある。また、bgp default ipv4-unicastコマンドをno形式で実行している場合は、neighbor activateコマンド（BGPモード）で該当グループとのIPv4経路交換を有効化しておく必要もある。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor peer-group(add)（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor activate（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP