[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show mac address-table

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / フォワーディングデータベース

`> show mac address-table`

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）の内容を表示する。

### 使用例

    awplus> show mac address-table ↓
    VLAN port             mac            fwd
    1    port1.1.1    0001.0001.0001   forward   static
    1    port1.1.1    0009.4138.0280   forward   dynamic
    1    port1.1.1    0009.414c.a1c0   forward   dynamic
    1    port1.1.1    0021.9bfc.4508   forward   dynamic
    1    port1.1.1    0023.329b.0a96   forward   dynamic
    1    port1.1.1    0024.e808.aca5   forward   dynamic
    1    port1.1.1    0080.87eb.a74c   forward   dynamic
    1    CPU          eccd.6d20.c0a3   forward   static

表 1
VLAN | VLAN ID
port | ポート番号。アクションがdiscardの場合、DROPと表示される
mac | MACアドレス
fwd | エントリーのアクション（forward、discard）と種類（dynamic、static）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでは、本製品が内部的に使用するVLAN上のMACアドレスも表示される。

### 関連コマンド

clear mac address-table（特権EXECモード）
mac address-table static（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP