[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show radius proxy-server group

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`# show radius proxy-server group`

RADIUSプロキシーに登録した上位RADIUSサーバーグループの設定と状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show radius proxy-server group ↓
    [Proxy Server Group mygroup]
                                   Auth  Acct  Auth           Acct
    Server Host/IP Address         Port  Port  Status         Status
    ------------------------------------------------------------------------
    192.168.2.1                    1812  1813  Alive          Unknown
    192.168.10.1                   1812  1813  Unknown        Unknown

    [Proxy Server Group radius]
                                   Auth  Acct  Auth           Acct
    Server Host/IP Address         Port  Port  Status         Status
    ------------------------------------------------------------------------
    192.168.2.1                    1812  1813  Alive          Unknown
    192.168.10.1                   1812  1813  Unknown        Unknown
    192.168.11.1                   1812  1813  Unknown        Unknown
    192.168.12.1                   1812  1813  Unknown        Unknown

上位RADIUSサーバーごとに、認証用UDPポート、アカウンティング用UDPポートの状態（Status）が表示される。状態は次の3つ。

- Unknown - 初期状態。転送先判断においては Alive と同様に扱われる
- Alive - 使用可能。正常に応答を受信した状態。転送先の候補として使われる
- Dead - 使用不可。応答タイムアウトにより本状態に遷移する。転送先の候補にはならない。Dead から Alive への復帰条件は、該当サーバーを serverコマンド（RADIUSプロキシーモード）で登録したときに、status-checkオプションを指定したかどうかによって次のように異なる。
  - status-check有効時 - Status-Serverパケットに3回応答したとき
  - status-check無効時 - Deadtime（server deadtime）が経過したとき

### 関連コマンド

show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP