[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim hello-holdtime

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config-if)# ipv6 pim hello-holdtime <1-65535>`

`(config-if)# no ipv6 pim hello-holdtime`

（PIM-SMv6）対象インターフェースで受信したHelloメッセージの保持時間（Hello Holdtime）を変更する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
本コマンドでHello Holdtimeを明示的に設定していない場合、Hello HoldtimeはHello Period×3.5に設定される（Hello Periodはipv6 pim hello-intervalコマンドで変更可能）。また、ipv6 pim hello-intervalコマンドでHello Periodを変更した結果、Hello HoldtimeがHello Periodよりも小さくなった場合も、同じようにHello Holdtimeが自動変更される。

### パラメーター

`<1-65535>` | 受信したHelloメッセージの保持時間（Hello Holdtime）。単位は秒。Hello Period（ipv6 pim hello-intervalコマンド）よりも小さい値は指定できない。未設定時はHello Period×3.5に設定される。Hello Periodの初期値は30なので、Hello Holdtimeの初期値は30×3.5で105となる

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 pim hello-holdtime（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim hello-interval（インターフェースモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode interface（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP