[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# service dhcp-server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(config)# [no] service dhcp-server`

DHCPサーバーを有効にする。
no形式で実行した場合は、DHCPサーバーを無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ DHCPサーバーを有効にする。

    awplus(config)# service dhcp-server ↓

■ DHCPサーバーを無効にする。

    awplus(config)# no service dhcp-server ↓

### 注意・補足事項

■ IPアドレス（IPインターフェース）未設定の場合、本コマンドを実行してもDHCPサーバーは起動しない。
■ 起動したDHCPサーバーは、すべてのIPインターフェースでDHCPメッセージを待ち受ける。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service dhcp-server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp server summary（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP