[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# host

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# host A.B.C.D area AREAID [cost <0-65535>]`

`(config-router)# no host A.B.C.D area AREAID [cost]`

指定したホスト経路をスタブネットワークとして指定エリアのルーターLSA（タイプ1LSA）に追加する。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、ホスト経路を削除する。
no形式でオプションを指定した場合は、該当ホスト経路のオプションを初期値に戻す。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ホストのIPアドレス
`area AREAID` | OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`cost <0-65535>` | コスト（メトリック）値。省略時は0

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- host（OSPFモード）

### 関連コマンド

show ip ospf database router（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP