[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# proxy enable

モード: RADIUSプロキシーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`(config-radproxy)# [no] proxy enable`

RADIUSプロキシーを有効化する。
no形式で実行した場合はRADIUSプロキシーを無効化する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    radius-server proxy-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- proxy enable（RADIUSプロキシーモード）

### 関連コマンド

show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP