[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# storm-downtime

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# storm-downtime <1-86400>`

`(config-pmap-c)# no storm-downtime`

QoSストームプロテクション機能における、受信レート超過時の動作継続時間（自動回復までの時間）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は10秒。

### パラメーター

`<1-86400>` | 受信レート超過時の動作継続時間。単位は秒。初期値は10秒

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- storm-downtime（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

show mls qos interface storm-status（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
storm-action（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-protection（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-window（ポリシーマップ・クラスモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP