[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# autoboot enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] autoboot enable`

USBメモリー上のファームウェアへバージョンアップ・バージョンダウンやコンフィグの置き換えを自動的に実施するUSBオートブート機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。
USBオートブート機能は工場出荷状態からの初回起動時に有効になっているが、初回起動処理が終了した後は自動的に設定が無効に変更になる。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# autoboot enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の詳細については解説編を参照。
■ USBオートブート機能とVCSは併用できない。
■ 本コマンドはコンフィグに保存する必要はない。
■ 製品購入時のファームウェアおよびコンフィグレーションの初期設定を容易にするため、USBオートブート機能は工場出荷状態からの初回起動時に有効になっているが、初回起動処理が終了した後は自動的に設定が無効に変更されるので、初回起動時以降で本機能を使用する場合は、手動で設定を有効にする必要がある。
なお、工場出荷状態に戻して起動するには、erase factory-defaultコマンドを使用する。
■ 手動でUSBオートブート機能を有効にすると、no autoboot enableを実行するまで本機能は有効のままとなる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- autoboot enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

create autoboot（特権EXECモード）
show autoboot（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP