[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# timers bgp

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# timers bgp KEEPALIVE HOLDTIME`

`(config-router)# no timers bgp`

（IPv4/IPv6）キープアライブ関連タイマーのグローバル設定を変更する。
no形式で実行した場合はキープアライブ関連タイマーのグローバル設定を初期値に戻す。
キープアライブ関連タイマーの設定は、neighbor timersコマンドによってBGPピアごとに行うこともできる。個別設定をしている場合はそちらが使われる。個別設定をしていないBGPピアとの通信ではグローバル設定が使われる。

### パラメーター

`KEEPALIVE :=` | `<0-65535>`
| KEEPALIVEメッセージの送信間隔（秒）。実際の送信間隔はHold Timeのネゴシエーションによって決まる。初期値は30
`HOLDTIME :=` | `<0-65535>`
| KEEPALIVEメッセージを受信しなくてなってから該当ピアとのBGPセッションがダウンしたと認識するまでの時間（Hold Time）（秒）。実際のHold Timeはセッション開始時のネゴシエーションによって決まる。本パラメーターで設定するのはOPENメッセージで相手に提案する値。0はKEEPALIVEメッセージによる生存確認を行わないことを示す。また、1秒および2秒のHold TimeはBGPの仕様により使えない。初期値は90

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- timers bgp（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp fast-external-failover（BGPモード）
neighbor timers（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP