[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos queue name

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# mls qos queue <0-7> name NAME [description TEXTLINE]`

`(config)# no mls qos queue <0-7> name`

指定した送信キューに任意の名前や説明文を設定する。
no形式で実行した場合は名前と説明文を未設定に戻す。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`<0-7>` | 送信キュー番号
`NAME` | 名前
`description TEXTLINE` | 説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mls qos queue name（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP