[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# probe enable

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# probe enable`

`(dhcp-config)# no probe enable`

DHCPプールにあるリース可能なIPアドレスを調べる。初期設定は有効。

### 使用例

■ DHCPプールにあるリース可能なIPアドレスを調べる

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dhcp pool P2 ↓
    awplus(dhcp-config)# probe enable ↓

### 注意・補足事項

■ 調査パケットは、DHCPクライアントからDHCP Discoverパケットを受信したときに送信される。

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- probe enable（DHCPモード）

### 関連コマンド

ip dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
probe type（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP