[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip community-list

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`> show ip community-list [LISTNUM|LISTNAME]`

コミュニティーリストの一覧を表示する。

### パラメーター

`LISTNUM` | コミュニティーリスト番号。以下の範囲を指定できる
| `<1-99>` | 標準コミュニティーリスト番号
| `<100-199>` | 拡張コミュニティーリスト番号
`LISTNAME` | コミュニティーリスト名

### 使用例

    awplus> show ip community-list ↓
    Community standard list 1
        permit 65010:10 65010:30
    Community standard list 2
        permit no-advertise
    Community standard list 10
        permit internet 65010:1 65010:20 65010:30
    Community (expanded) access list 100
        permit 65010:.*
    Named Community standard list c2
        permit 65010:1 65010:20 65010:30
    Named Community expanded list e11
        permit .+
    Named Community expanded list e12
        permit ^$

### 関連コマンド

ip community-list expanded（グローバルコンフィグモード）
ip community-list standard（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(expanded)（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(standard)（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP