[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show memory history

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show memory history [<1-8>]`

メモリー使用率の推移をグラフで表示する。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。VCS構成で本パラメーターを指定したときは、該当するスタックメンバーの情報だけを表示する。VCS構成で本パラメーターを指定しないときは、全スタックメンバーの情報を表示する

### 使用例

    awplus> show memory history ↓
    Per second memory utilisation history

    100
     90
     80
     70
     60
     50
     40
     30
     20
     10 ************************************************************
        |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....
        Oldest                                                Newest
            Memory utilization% per second (last 60 seconds)
                  * = average memory utilisation%

    Per minute memory utilisation history

    100
     90
     80
     70
     60
     50
     40
     30
     20
     10                                          *******************
        |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....
        Oldest                                                Newest
            Memory utilization% per minute (last 60 minutes)
                  * = average memory utilisation%

    Per (30) minute memory utilisation history

    100
     90
     80
     70
     60
     50
     40
     30
     20
     10                                                            *
        |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....
        Oldest                                                Newest
            Memory utilization% per 30 minutes (last 60 values / last 30 hours)
                  * = average, - = minimum, + = maximum

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。ただし、スタックメンバーIDを指定した場合は、該当メンバーに関する情報だけを表示する。

### 関連コマンド

show memory（非特権EXECモード）
show process（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP