[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# match as-path

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match as-path LISTNAME`

`(config-route-map)# no match as-path`

（BGP用）ルートマップエントリーにmatch as-path節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch as-path節を削除する。
match as-path節は、BGPのAS_PATH属性の内容によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。AS_PATH属性値とASパスアクセスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。ASパスアクセスリストが「deny」を返してきた場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`LISTNAME` | ASパスアクセスリスト名

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match as-path（ルートマップモード）

### 関連コマンド

ip as-path access-list（グローバルコンフィグモード）
show ip as-path-access-list（非特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP