[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld querier-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config-if)# ipv6 mld querier-timeout <2-65535>`

`(config-if)# no ipv6 mld querier-timeout`

対象インターフェースにおけるMLDの動作パラメーターOther Querier Present Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<2-65535>` | 他のQuerierが存在しなくなったと判断するまでの待機時間（Other Querier Present Interval）。単位は秒。初期値は255

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld querier-timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld query-interval（インターフェースモード）
ipv6 mld query-max-response-time（インターフェースモード）
ipv6 mld robustness-variable（インターフェースモード）
show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP