[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# stack enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack enable`

`(config)# no stack <1-8> enable`

VCS機能を有効にする。
no形式で実行した場合は指定したスタックメンバーのVCS機能を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。no形式のときだけ必要。存在しないIDを指定した場合はエラーになる

### 使用例

■ VCS機能を有効にする。この後、設定を保存して再起動すること。

    awplus(config)# stack enable ↓
    % Automatically enabling 'stack virtual-mac' to minimize disruption from failovers.
    % Please check that the new MAC 0000.cd37.03b0 is unique within the network.
    % Save the config and restart the system for this change to take effect.

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを有効にしても、デフォルトではスタックポートは無しになっているため、必ずstackportコマンドにてスタックポートの設定をすること。
■ バーチャルMACアドレス機能は、本コマンドでVCS機能を有効化すると自動的に有効化されます。stack virtual-macコマンドをno形式で実行することにより無効化もできますが、VCS使用時は必ずバーチャルMACアドレス機能を有効にした状態で運用してください。無効状態での運用はサポート対象外となります。
■ 本コマンド実行後は、設定を保存してから再起動すること。
■ no形式で本コマンドを実行する場合、指定するIDを持つスタックメンバーがVCSから完全に離脱している状態（他スタックメンバーから認識されていない状態）で実行すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）
stack virtual-chassis-id（グローバルコンフィグモード）
stack virtual-mac（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP