[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# walled-garden-dns-proxy enable

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] walled-garden-dns-proxy enable`

ウォールドガーデン用DNSプロキシを有効にする。ウォールドガーデン機能使用時に無線APに接続されている無線クライアントからのDNS問い合わせや無線クライアントへのDNS応答を代理で行う。
no形式で実行した場合はウォールドガーデン用DNSプロキシを無効化する。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- walled-garden-dns-proxy enable（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

walled-garden entry（キャプティブポータル設定モード）
show wireless network（非特権EXECモード）
show wireless captive-portal network walled-garden（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP