[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show snmp-server

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# show snmp-server`

SNMPエージェントの状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show snmp-server ↓
    SNMP Server .......................... Enabled
    IP Protocol .......................... IPv4, IPv6
    VRF .................................. None
    SNMP Startup Trap Delay .............. 30 Seconds
    SNMPv3 Engine ID (configured name) ... Not set
    SNMPv3 Engine ID (actual) ............ 0x80001f88806a291e3a0000000058998776

表 1
SNMP Server | SNMPエージェントの状態
IP Protocol | 現在有効化されているプロトコルファミリー（IPバージョン）
VRF | SNMPエージェントの動作対象VRFインスタンス（未設定時はNoneと表示される）
SNMP Startup Trap Delay | システムが起動してからSNMP通知メッセージを送信するまでの待機時間
SNMPv3 engine ID (configured name) | SNMPv3エンジンID（ユーザー設定値。未設定時はNot setと表示される）
SNMPv3 engine ID (actual) | SNMPv3エンジンID（システムが実際に使用している値）

### 関連コマンド

show counter snmp-server（非特権EXECモード）
snmp-server community（グローバルコンフィグモード）
snmp-server engineid local（グローバルコンフィグモード）
snmp-server startup-trap-delay（グローバルコンフィグモード）
snmp-server vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP