[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip pim sparse-mode event-queue

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`# show ip pim sparse-mode event-queue`

（PIM-SM）PIM-SM内部イベントキューの現在長、およびPIM-SMプロセスが1回に処理可能な内部イベント数の上限値を表示する。

### 使用例

    awplus# show ip pim sparse-mode event-queue ↓
    Multicast Event Queue Information

    Message Queue Length: 0
    Message Queue Batch Size: 1000

表 1
Message Queue Length | PIM-SM内部イベントキューの現在長
Message Queue Batch Size | PIM-SMプロセスが1回に処理可能な内部イベント数の上限値

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode event-queue-length（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP