[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless-trigger-id

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# wireless-trigger-id <1-8>`

`(config-wireless-network)# no wireless-trigger-id`

対象無線ネットワークに無線トリガーを関連付ける。
no形式で実行した場合は無線トリガーの関連付けを解除する。
初期状態では未設定。
無線トリガーを関連付けた無線ネットワークは、トリガーが有効化されたときだけ有効になる。

### パラメーター

`<1-8>` | 無線トリガーID

### 注意・補足事項

■ 無線トリガーを関連付けた無線ネットワークをVAP「0」に割り当てることはできない。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- wireless-trigger-id（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）
show wireless wireless-trigger（非特権EXECモード）
wireless wireless-trigger（特権EXECモード）
wireless-trigger（無線LANコントローラーモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP