[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# session-timeout-interval

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# session-timeout-interval <0-86400>`

`(config-wireless-network-cp)# no session-timeout-interval`

キャプティブポータルにおける無線クライアントのセッション有効期間（再認証間隔）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は3600秒。

### パラメーター

`<0-86400>` | セッション有効期間（秒）。0は無期限を示す。初期値は3600

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-2.1以降、AT-TQ1402、AT-TQm1402ではバージョン6.0.2-0.1以降が必要。
■ セッションタイムアウトを0に設定する場合は下記のAPが必要。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e バージョン6.0.3-0.1以降
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- session-timeout-interval（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP