[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# domain-name

モード: DHCPv6モード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config-dhcp6)# [no] domain-name NAME`

DHCPv6クライアントに通知する名前解決用ドメイン名（オプションコード15）の情報を設定する。
no形式で実行した場合は、指定したドメイン名の情報を削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`NAME` | ドメイン名

### 使用例

■ ドメイン名として「tw.example.com」を通知するよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# domain-name tw.example.com ↓

■ ドメイン名「tw.example.com」を通知しないよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# no domain-name tw.example.com ↓

### コマンドツリー

    ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- domain-name（DHCPv6モード）

### 関連コマンド

show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP