[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim dense-mode wrong-vif-suppression

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim [vrf VRFNAME] dense-mode wrong-vif-suppression`

（PIM-DM）PIM-DMにおける非最適マルチキャスト抑制機能を有効にする。
no形式で実行した同機能を無効にする。
初期設定は無効。
本機能が有効な場合、上流以外のインターフェースで受信したマルチキャストパケットをブロックしてCPUに転送しないようにする。
本機能は、上流となりうるマルチキャストインターフェースが複数ある構成において、トポロジー変更が発生した場合に、変更前の上流インターフェースで受信したマルチキャストパケットがCPUに流れ込むことを防ぐ。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim dense-mode wrong-vif-suppression（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim dense-mode（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP