[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dhcp binding

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`> show ip dhcp binding [A.B.C.D|POOLNAME|vrf VRFNAME]`

DHCPサーバー機能における、DHCPクライアントへのIPアドレス割り当て状況を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | クライアントのIPアドレス。指定したIPアドレスの割り当て状況だけを確認したいときに指定する
`POOLNAME` | DHCPプール名。指定したDHCPプールに関連したIPアドレスの割り当て状況だけを確認したいときに指定する
`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンス用のDHCPプールに関連したIPアドレスの割り当て状況だけを確認したいときに指定する

### 使用例

    awplus> show ip dhcp binding ↓

    Pool pool10 Network 192.168.10.0/24
    DHCP Client Entries
    IP Address      ClientId                   Type           Expiry
    --------------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.249  000c.2928.1893             Dynamic        2012/02/11 07:59:17
    192.168.10.252  000c.292d.d8cb             Static         Infinite

    Pool pool30 Network 192.168.30.0/24
    DHCP Client Entries
    IP Address      ClientId                   Type           Expiry
    --------------------------------------------------------------------------------
    192.168.30.249  000c.2960.f59b             Dynamic        2012/02/11 08:04:14

### 注意・補足事項

■ リースしているアドレスの使用期間が満了しても、show ip dhcp bindingコマンドで対象アドレスが表示されたままになることがある。ただし、DHCPクライアントからアドレス割り当ての要求を受けた場合は、表示上リース中でも実際に使用されていないことが確認されたアドレスは割り当ての対象となる。

### 関連コマンド

host（DHCPモード）
ip dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
lease（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）
vrf（DHCPモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP