[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# clear access-list counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`# clear access-list counters [LISTNUM|LISTNAME]`

ハードウェアアクセスリストの統計カウンターをクリアする。

### パラメーター

`LISTNUM` | アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
| `<3000-3699>` | ハードウェアIPアクセスリスト番号
| `<4000-4699>` | ハードウェアMACアクセスリスト番号
`LISTNAME` | アクセスリスト名

### 関連コマンド

access-list hardware(list)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list(list)（グローバルコンフィグモード）
show access-list counters（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP