[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# advertisement-interval

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# advertisement-interval [<1-40>|csec <1-4095>]`

`(config-router)# no advertisement-interval`

対象バーチャルルーターにおけるVRRP Advertisementパケットの送信間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-40>` | Advertisementパケットの送信間隔（秒）。初期値は1
`csec <1-4095>` | Advertisementパケットの送信間隔（1/100秒）

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
■ 本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

### コマンドツリー

    router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- advertisement-interval（VRRPモード）

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
show vrrp（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP