[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 dhcp pool

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`> show ipv6 dhcp pool [POOLNAME]`

DHCPv6プールの情報を表示する。

### パラメーター

`POOLNAME` | DHCPv6プール名。省略時はすべてのプールの情報を表示する

### 使用例

    awplus# show ipv6 dhcp pool ↓
    DHCPv6 Pool: ia-na
     Address Prefix  : 2001:db8:10:10::/64
             Lifetime: 2592000(valid), 604800(preferred)
     DNS Server: 2001:db8::1
     DNS Server: 2001:db8::2
     Domain Name: example.com
     Domain Name: example.co.jp
     SNTP Server: 2001:db8::5
     SNTP Server: 2001:db8::6
     Option Code : 150
            Value: [ASCII] test-test
    DHCPv6 Pool: ia-pd
     PD Pool Name: pd1
        Prefix   : 2001:db8:2200::/40-48
        Lifetime : 2592000(valid), 604800(preferred)

### 関連コマンド

address prefix（DHCPv6モード）
address range（DHCPv6モード）
dns-server（DHCPv6モード）
domain-name（DHCPv6モード）
ipv6 dhcp option（グローバルコンフィグモード）
ipv6 dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
ipv6 local pool（グローバルコンフィグモード）
option（DHCPv6モード）
prefix-delegation pool（DHCPv6モード）
show ipv6 dhcp binding（非特権EXECモード）
sntp-address（DHCPv6モード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP