[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show gvrp configuration

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / GVRP

`> show gvrp configuration`

GVRPの情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show gvrp configuration ↓
    Global GVRP Configuration:
    GVRP Feature: Enabled
    Dynamic Vlan Creation: Disabled
    Port based GVRP Configuration:
    Timers(centiseconds)
    Port GVRP Status Registration Applicant Join Leave
    LeaveAll
    ----------------------------------------------------------------
    port1.1.1 Enabled Normal Normal 20 60 1000
    port1.1.2 Enabled Normal Normal 200 600 10000

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP