[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip multicast-routing border

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip multicast-routing border`

PIM-DMのIPマルチキャスト経路をPIM-SMのIPマルチキャスト経路に変換し登録するマルチキャストドメインの境界ルーターとしての動作を有効にする。
no形式で実行した場合はPIM-DMのIPマルチキャスト経路をPIM-SMのIPマルチキャスト経路に変換し登録するマルチキャストドメインの境界ルーターとしての動作を無効にする。
初期設定は無効。
ただし、PIM-DMのIPマルチキャスト経路をPIM-SMのIPマルチキャスト経路に変換し登録することはできるが、その逆となるPIM-SMのIPマルチキャスト経路をPIM-DMのIPマルチキャスト経路に変換し登録することはできない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip multicast-routing border（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP