[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# sc-profile

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# sc-profile <1-65535>`

`(config-wireless-ap-prof)# no sc-profile`

対象AP共通設定で使用するスマートコネクト共通設定（SCプロファイル）を指定する。
no形式で実行した場合はSCプロファイルの指定を削除する。
初期状態では未指定。

### パラメーター

`<1-65535>` | SCプロファイル番号（smart-connect-profileコマンド）

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- sc-profile（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless sc-profile（非特権EXECモード）
show wireless smart-connect ap status（非特権EXECモード）
smart-connect-profile（無線LANコントローラーモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP